Wołomin, dnia 12.01.2017 r.

Nr sprawy: SPW.273. … .2017

Zamawiający: Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

NIP: 125-09-40-609

e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

[(Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Wymiana pieca opałowego w Domu Dziecka w Równem”
2. Kod CPV: 45331110-0.
3. Termin realizacji zamówienia: 01 czerwca – 15 lipca 2017 roku.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
6. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
7. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
8. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
4. Kosztorys ofertowy;
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

 „Oferta na …*(podać nazwę zamówienia)*”*;*

„Nie otwierać przed … *(podać datę i godzinę otwarcia ofert)*”.

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 1120, 31.01.2016 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 1130, 31.01.2016 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
5. Załączniki:
6. Obmiar – załącznik nr 1;
7. Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
8. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
11. Opis przedmiotu zamówienia. . W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia oraz dostosowania odpowiedniej technologii zalecana jest wizja lokalna.

Realizacja zamówienia polega na dostawie nowego kotła opałowego, jego montażu do istniejącej instalacji, podłączeniu i dostosowaniu do istniejącego zespołu spalania rozdrobnionego drewna AZSD-180 oraz uruchomieniu kotła w celu ogrzewaniu c.o.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:

1. Demontaż i rozebranie istniejącego kotła oraz usunięcie z pomieszczenia – 1 szt.
2. Wywiezienie zdemontowanych elementów kotła w celu utylizacji na własny koszt.
3. Dopasowanie połączeń instalacji z nowym kotłem opałowym.
4. Dostawa i montaż kotła opałowego na opał drzewny i węgiel. Charakterystyka nowego kotła: znamionowa moc cieplna 140 kW - 160 kW; rok produkcji: 2016-2017; nieużywany; stal atestowana kotłowa o gr. co najmniej 6 mm; zasilanie elektryczne 230 V; ciśnienie robocze max. 1,5 bara; standardowe wyposażenie danego typu kotła: wentylator, termometr, dźwignia ruchomego rusztu, komplet do czyszczenia kotła oraz sterownik (który musi zawierać: czujnik temperatury do pomiaru wody wylotowej z kotła, wejścia do termostatu, wentylatora, pompy obiegowej C.O., stopień ochrony IP 65 od strony czołowej panelu sterującego). Należy dołączyć instrukcję obsługi i montażu oraz gwarancję producenta na co najmniej 36 miesięcy.
5. Dopasowanie połączeń instalacji istniejącego zespołu spalania rozdrobnionego drewna AZSD-180 z nowym kotłem w celu współpracy. Kocioł musi być wyposażony w odpowiednie wejście do ww. zespołu.
6. Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco).

………………………………

*Podpis osoby upoważnionej*…..