**Załącznik Nr 1.**

**SPECYFIKACJA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH**

Celem zamówienia jest zbudowanie regałów magazynowych na wymiar z konkretnych materiałów. Specyfika pomieszczenia wymaga ominięcia słupów konstrukcyjnych żelbetowych (obudowania ich regałami). Docelowo regały przeznaczone będą na sprzęt Obrony Cywilnej i przeciw powodziowy. Wymagane jest aby regały zostały zrobione na zamówienie pod konkretny wymiar i z konkretnych materiałów, wynika to ze specyfiki i budowy obiektu garażowego. Garaż zbudowany został w latach 1970-1980 jest konstrukcji betonowej na słupach żelbetowych z gotowych płyt betonowych. Obiekt magazynowy jest o wymiarach 830 cm x 730 cm i wys. od 280 do 330 cm., posadzka betonowa na siatce stalowej. Regały powinny być wykonane w technologii spawanej. Minimalne wymagania materiałów z których powinny być wykonane regały:

* Nogi regałów – profil zamknięty ze stali hutniczej o wymiarach 30mm x 30mm x 2mm, dopuszcza się kątownik o tych samych wymiarach.
* Konstrukcja pozioma pod blaty – kątownik hutniczy 30mm x 30mm x 3mm,
* Blaty regałowe– płyta sklejka 15 mm, docięta na wymiar,
* Konstrukcja metalowa - malowana jednokrotnie w kolorze grafit,
* Regały montowane do ścian za pomocą kołków montażowych do betonu min. Ø 8mm, 1 szt. co 1 mb regału na wysokości 2m,
* Na ścianie północnej (wym. 730x 280cm) należy wykonać regał zamykany 2 lub 3 płaszczyznami drzwi przesuwnych na rolkach (góra, dół). Drzwi przesuwne zamknięte siatką stalową o oczkach nie większych jak 5x5cm i grubości drutu siatki 3 mm. Drzwi zamykane na kłódkę. Wymiary zgodne z załącznikiem graficznym.

Szczegółowe wymiary obiektu zostały określone w załącznikach do specyfikacji.

**Kontakt z zamawiającym**

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Paweł Kaczmarczyk

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

e-mail: [wzk@powiat-wolominski.pl](mailto:wzk@powiat-wolominski.pl),

tel. 22 787-77-69