
WYKOŃCZENIE OBUDOWY GRZEJNIKÓW NA PIĘTRZE W SALI RÓŻWEJ I NIEBIESKIEJ –SZT

DOT. **ZADANIE I, CZ. A-4,**



**Istniejące drewniane obudowy grzejników z siatką mosiężną w salach kolorowych Różowej   
i Niebieskiej**



**Kolorem żółtym zaznaczono kształt otworu z siatką do wykonania**

Wymiary osłon :około 126 x 72 wys. x 30 gł. – **razem 6 szt**



Wymiary blend podokiennych : około szer. 187 x 75 -87 x 30 gł.

**Zakres prac do wykonania:**

1. Powiększyć otwór na froncie obudowy z kratką mosiężną do wymiarów: 105 x 40 cm z ramką. Zastosować siatkę mosiężną – wzór koniczynka o drobnych oczkach ( wg istniejącej)
2. Wykończyć kratki listwą o profilu mniejszym i węższym od istniejącej. Wykonać zgodnie z listwą zastosowaną – profilowana szer. ok. 4.5 cm, w boazerii w Sali różowej i niebieskiej.
3. Wymiary bocznych ramek powiększyć do wymiarów: ok. szer. 14 cm x wys. 40 cm z ramką
4. Dołożyć nóżki toczone spłaszczone szer. ok. 10 cm po 4 szt do każdej wysłony i tym samym podnieść wysokość obudowy pod parapet zachowując szczelinę około 0,5 -1cm. Jeden parapet
5. Zmienić kolor obudowy – zintegrować z kolorem stolarki okiennej, obudowy glifu okiennego – przemalować na RAL 1013.



**Istniejące tralkowe obudowy grzejników z siatką mosiężną w Sali zielonej**



**Kolorem żółtym zaznaczono kształt otworu z siatką do wykonania**

Wymiary osłon :około 133 x 75 wys. x 40 gł. – **razem 3 szt**

**Zakres prac do wykonania:**

1. Powiększyć otwór na froncie obudowy z kratką mosiężną do wymiarów:35,5x33 z ramką. Zastosować siatkę mosiężną – wzór koniczynka o drobnych oczkach ( wg istniejącej)
2. Wykończyć kratki listwą o profilu mniejszym i węższym od istniejącej. Wykonać zgodnie z listwą zastosowaną – profilowana szer. ok. 4.5 cm, w boazerii
3. Zmienić istniejące nóżki na nóżki toczone spłaszczone szer. ok. 10 cm równe szerokości pilasterka, po 6 szt do każdej wysłony. Wysokość obudowy dostosować pod parapet zachowując szczelinę około 0,5 -1cm.
4. Podrzeźbić pilastry - wykonać głębsze kanelowanie
5. Siatkę mosiężną spatynować ( przyciemnić)