Author: EWA1
Company: SPW

ZSS Kasztanowa 
Lp. : Podstawa , 
I 18IKNR-W 21020205-01 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
Opis i wyliczenia 
1.80*0.80*0.25 
IPlyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu - wjazd dla niepełnosprawnych 
2.50*0.5*0.25*1.80 
I 
191 KNR-W 2- 	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
02 0259-02 żebrowane 0.08 
20 KNR 2-17 0101-03 analogia 
I 
21 KNR 2-17 10201-01 lanalogia 
I 
22 KNNR 5 0206-04 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ Ali o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % (z ociepleniem części przewodu wenl. na zewnątrz budynku - 5 cm. wełny mineralnej, obudowany) 
[2.50 
I 
IWentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirni'kiem osadzonym na wale silnika (dostawa i montaż) 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.1. na m podłożu innym niż betonowe 
5 	m 
231KNR 2-17 0146-01 
1 
I 
24IKNR-W 4- I Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie ce101 0335-09 ~entowo-waPlenneJ 
25 KNR-W 401 0726-01 
26 KNR-W 4101 0711-01 
I 27IKNR-W 401 1216-01 
I 
Wwyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm 
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 
0.05 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.11I z zaprawy cem,-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 
0.05*3 
I 
Zabezpieczenie podłóg folią 
5.20*3.60 1.40*2.45 
- 3 - 
Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Starostwo Powiatu Wołomińskiego 
	j.m. 		POSZCZ I 
1m^3 	I 	0.3601 
I 	I RAZEM I 
^mm^33 	I 

0.563 
RAZEM 
t 	0.080 
RAZEM 
m^2 
	1m^2 	I 2.5001 
	I 		RAZEM I 
	Iszl. 	I 
szl. 	I 	1.000 
	I RAZEM 	I 
szl. 
5.000 I RAZEM 
I 10001 RAZEM I 
Iszl. 
szl. 
szl. 
2.000 
RAZEM 	I 
Razem 
0.360 
0.563 
0.080 
2.500 
1.000 
5.000 
1.000 
2.000 
m^2 | | | |
m^2 | | 0.050 |
| | RAZEM | | 0.050
m^2 | | | I |
| I | | |
m^2 | | 01501 |
| 1 RAZEM | 1 | 0.150
1^m2 | I | | 1 |
m^2 | | 18.720 |
m^2 | | 3.430 |
| I RAZEM | | 22.150
_I