Wołomin 13.01.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

**„Wykonanie remontu sal lekcyjnych w ZSO w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26”**

Przedmiot zamówienia obejmuje remont siedmiu sal lekcyjnych (sala biologii, sala języka polskiego, sala historii, sala tradycji, sala lingwistyczna, sala językowa przy auli i sala językowa przy sekretariacie), w których należy przeprowadzić następujące prace:

1. Zabezpieczenie podłóg folią;
2. Zabezpieczenie okien folią;
3. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit;
4. Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian;
5. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności;
6. Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu;
7. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym;
8. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe;
9. Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome;
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – kolor identyczny z istniejącym;
11. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – kolor biały;
12. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor identyczny z istniejącym;
13. Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 – kolor biały;
14. Czyszczenie i mycie po robotach malarskich;

Szczegółowo wszystkie prace w poszczególnych pokojach są wymienione są w przedmiarze.

**Miejsce składania ofert:**

Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3

**Miejsce otwarcia ofert:**

Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3

Termin składania ofert: **4.02.2016 r.** godzina **1000**

Termin otwarcia ofert: **4.02.2016 r.** godzina **1030**

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia:  **Rafał Laskowski.** Email: [r.laskowski@powiat-wolominski.pl](mailto:r.laskowski@powiat-wolominski.pl)

Do ofertynależy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp - Załącznik Nr 4.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp - Załącznik Nr 5.

**Zapraszamy do składania ofert**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Wykonanie remontu sal lekcyjnych w ZSO w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26”**

Przedmiot zamówienia obejmuje remont siedmiu sal lekcyjnych (sala biologii, sala języka polskiego, sala historii, sala tradycji, sala lingwistyczna, sala językowa przy auli i sala językowa przy sekretariacie), w których należy przeprowadzić następujące prace:

1. Zabezpieczenie podłóg folią;
2. Zabezpieczenie okien folią;
3. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit;
4. Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian;
5. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności;
6. Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu;
7. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym;
8. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe;
9. Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome;
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – kolor identyczny z istniejącym;
11. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – kolor biały;
12. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor identyczny z istniejącym;
13. Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 – kolor biały;
14. Czyszczenie i mycie po robotach malarskich;

Szczegółowo wszystkie prace w poszczególnych pokojach są wymienione są w przedmiarze, stanowiącym załącznik nr 1.