Wołomin, dnia 27.03.2017 r.

Nr sprawy: SPW.273. … .2017

Zamawiający: Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

NIP: 125-09-40-609

e-mail: [wid@powiat-wolominski.pl](mailto:wid@powiat-wolominski.pl)

tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

[(Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Remont boiska wielofunkcyjnego ZS w Wołominie przy ul. Legionów 85”
2. Kod CPV: 45236119-7.
3. Termin realizacji zamówienia: 22 maja 2017 – 09 czerwca 2017
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
6. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
7. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
8. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
4. Kosztorys ofertowy;
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

„Oferta na …*(podać nazwę zamówienia)*”*;*

„Nie otwierać przed … *(podać datę i godzinę otwarcia ofert)*”.

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 1120, 25.04.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 1130, 25.04.2017 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
5. Załączniki:
6. Obmiar – załącznik nr 1;
7. Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
8. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
11. Opis przedmiotu zamówienia.

Wyszczególnienie robót wchodzących w zakres zamówienia:

1. Oczyszczenie nawierzchni boiska – 1320 m2.
2. Naprawa pęknięć nawierzchni boiska. Przyjęto 15 % powierzchni boiska – 198 m2.
3. Naprawa ubytków nawierzchni boiska. Przyjęto 20 % powierzchni boiska - 264 m2.
4. Uzupełnienie granulatu gumowego (SBR, frakcja 1-3 mm czarnego lub ciemno-szarego). Przyjęto 50 % powierzchni boiska – 660 m2.
5. Nałożenie warstwy użytkowej metodą natrysku (mieszanka granulatu EPDM z spoiwem PU) o grubości 2-3 mm. Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie – kolor taki sam jak istniejący – 1320 m2.
6. Wywiezienie materiałów, pozostałości i śmieci po remoncie boiska w celu utylizacji
7. Malowanie (odtworzenie) linii boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, 2 x siatkówka, 2 x koszykówka, tenis ziemny). Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Obmiar przybliżony – 1000 m3.

Charakterystyka boiska: Wymiary boiska: 30,0 x 44,0 m.

Boisko wielofunkcyjne posiada powierzchnie pełnowymiarowe do gry w następujące dyscypliny: piłka ręczna, koszykówka (dwie powierzchnie), tenis (dwie powierzchnie), siatkówka. Po uzupełnieniu nawierzchni należy pomalować (odtworzyć) wszystkie linie umożliwiające uprawianie ww. dyscyplin.

Konstrukcja nawierzchni boiska: nawierzchnia poliuretanowa, podkład – warstwa mineralna (kamień). Przekrój przez podbudowę:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego naturalnego 31,5/63mm - gr. 15cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 2/6mm - gr. 5 cm

- warstwa nawierzchni poliuretanowej. . W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia oraz dostosowania odpowiedniej technologii zalecana jest wizja lokalna.

………………………………

*Podpis osoby upoważnionej*…..