Wołomin, dnia 17.01.2017 r.

Nr sprawy: SPW.273. … .2017

Zamawiający: Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

NIP: 125-09-40-609

e-mail: [wid@powiat-wolominski.pl](mailto:wid@powiat-wolominski.pl)

tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

[(Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Remont boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w ZSO w Radzyminie”
2. Kod CPV: 45236119-7.
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
6. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
7. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
8. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
4. Kosztorys ofertowy;
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

„Oferta na …*(podać nazwę zamówienia)*”*;*

„Nie otwierać przed … *(podać datę i godzinę otwarcia ofert)*”.

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 1120, 09.02.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 1130, 09.02.2017 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
5. Załączniki:
6. Obmiar – załącznik nr 1;
7. Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
8. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
11. Opis przedmiotu zamówienia. . Remont boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej będzie polegać na wykonaniu następujących robót:
12. Wyrównanie całego terenu boiska walcem.
13. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska ze śmieci.
14. Sklejenie pękniętych, rozerwanych fragmentów nawierzchni trawiastej boiska.
15. Mechaniczne podniesienie trawy (w celu uzupełnienia granulatem).
16. Uzupełnienie granulatu gumowego (SBR, frakcja 1-3 mm czarnego lub ciemno-szarego) na całej powierzchni boiska o 2,5-3,0 cm. Mechaniczne wczesanie granulatu na wysokość 3-4 cm na całej powierzchni boiska (7-8 mm poniżej poziomu sztucznej trawy). Granulat należy równo rozprowadzić po całym boisku.
17. Wywiezienie materiałów, pozostałości i śmieci po remoncie boiska w celu utylizacji.

Charakterystyka boiska.

Wymiary boiska: 30 x 62 m.

Konstrukcja nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną: 1.Trawa syntetyczna, gr. 5 cm; 2.Kamień łamany, gr. 5 cm; 3.Kruszywo kamienne fr. 2-31.5 mm, gr. 15 cm; 4.Piasek zagęszczony, gr. 15 cm; 5.Grunt rodzimy. Obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej (B15) z oporem na podsypce z piasku gr. 10 cm.

W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia oraz dostosowania odpowiedniej technologii zalecana jest wizja lokalna.

………………………………

*Podpis osoby upoważnionej*…..