Wołomin, dnia 02.03.2015 r.

SPW.272.12.2015

**Wszyscy oferenci**

dotyczy przetargu nieograniczonego na remont dachu wraz z murowaniem kominów i ociepleniem stropu w ZSTZ w Radzyminie

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

**Pytanie:**

Proszę o dołączenie projektu wykonania punktów kotwienia dla lin asesuro z systemem zabezpieczającym na dachach drewnianych.

**Odpowiedź:** Słupki lin asekuracyjnych należy zamontować na ścianach nośnych – attykach. Montażu należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta.