Wołomin, dnia 22.06.2016 r.

SPW.272.56.2016

**Wszyscy oferenci**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę i remont istniejącej kotłowni w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 7, Radzymin.**

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

**Pytanie:**

Z odpowiedzi na zadanie pytanie dot. kanałów z rur preizolowanych nadal nie można poprawnie wycenić ww. pozycji. W przedmiarach podane są tylko odległości rur, natomiast nie ma ilości kolan, złączy, przejść przez przegrody, punktów stałych itp. Jakie rury zastosować ? czarne czy ocynkowane, z alarmem czy bez? Bez tych podstawowych informacji niemożliwa jest wycena wszystkich elementów kanałów preizolowanych.

**Odpowiedź:**

Uszczegółowienie:

- rury czarne bez alarmu,

- przejścia przez przegrody betonowe 4 szt.

- kolana 90 stopni 38 szt.

- w tym 2 wydłużki U-kształtne

  3 punkty stałe.

**Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.06.2016 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert 27.06.2016 r. godz. 11:00.**