Wołomin, dnia 23.08.2016 r.

SPW.272.77.2016

**Wszyscy oferenci**

dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie w ramach zadania modernizacja skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

Pytanie 1

W załączonym przedmiarze dotyczącym przebudowy linii niskiego napięcia i oświetlenia drogowego przewidziano montaż 6szt. wysięgników dwuramiennych z lampą (w pozycji 10) i 1szt. wysięgnika czteroramiennego z lampą  (w pozycji 11) na słupach linii niskiego napięcia. Nie zostały uwzględnione wysięgniki jednoramienne,  a także montaż nowych słupów oświetleniowych. Prosimy o wskazanie które lampy i wysięgniki mają być zamontowane na słupach linii niskiego napięcia, a które na nowych słupach oświetleniowych. Prosimy o podanie prawidłowych ilości słupów oświetleniowych, wysięgników, opraw oświetlenia drogowego, opraw oświetlenia drogowego doświetlenia przejść dla pieszych.

**Odpowiedź:** Roboty należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy do opracowania oferty, gdyż wynagrodzenie umowne jest ryczałtowe, a nie kosztorysowe.

Pytanie 2

Prosimy o podanie typu i parametrów słupów oświetleniowych (wysokość, długości wysięgników i kąty nachylenia, kąty pomiędzy ramionami wysięgników dwuramiennych).

**Odpowiedź:** Słup ze stali ocynkowanej na fundamencie żelbetowym o wysokości dostosowanej do istniejącej linii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.

Pytanie 3

Prosimy o padanie typu i parametrów opraw oświetlenia drogowego oraz opraw oświetlenia drogowego doświetlenia przejść dla pieszych.

**Odpowiedź:** Oprawa oświetlenia ze źródłem led typu ELGO ACRON LED lub rozwiązanie równoważne.

Pytanie 4

Prosimy o wskazanie miejsca montażu 8szt. muf przelotowych niskiego napięcia (pozycja 16 kosztorysu).

**Odpowiedź:** Mufy należy zlokalizować zgodnie z rysunkiem Nr WNM\_PW\_E.03 zamieszczonym w projekcie branży energetycznej cz. 1 – kable enN, eSN, oświetlenie drogowe

Pytanie 5

Czy dokumentacja została uzgodniona przez PGE Dystrybucja S.A. , jeżeli tak to prosimy o załączenie uzgodnienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający jest w trakcie uzgadniania dokumentacji.

Pytanie 6

Przygotowujemy ofertę na przebudowę linii nn i sn przy rozbudowie ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie. Niestety w projekcie nie ma opisanego stanu projektowanego, a na podstawie przedmiaru robót nie bardzo jest jak rzetelnie wycenić prace energetyczne. Czy mają Państwo nową dokumentację, czy tylko tą która jest na stronie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada innej niż załączona w przetargu dokumentacja, w załączeniu ponowny skan niestety nie da się zrobić lepszego.

Pytanie 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie do SIWZ opisu stanu projektowanego pkt 1.5. do projektów elektrycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający załączył w całości posiadaną dokumentację.